Legend and Statistics

1 Absturz 1.1 Flugzeug sinkt dauernd

1.1.1.1 Stromabriss

1.1.1.1.2 CAP’s Fahrtmesser zeigt hoehere Geschwindigkeit an

1.1.1.1.1 Arbeitsweise eines CenterAP

1.1.1.1.1.2 CenterAP ist angeschaltet

1.1.1.1.2.1.2.1 BEHAUPTUNG: Pitotrohr ist am Boden verstopft

1.1.1.2.1 Reduktion der Triebwerksleistung

1.1.1.1.1.1 Design des B757 APSystems

1.1.1.1.2.1 Fahrtmesser verhaelt sich als ob Pitotrohr verstopft

1.1.1.1.2.2 Flugzeug steigt

1.1.1.1.2.1.1 Flugzeug in Flugposition

1.1.1.1.2.1.2 BEHAUPTUNG: Pitotrohr bleibt verstopft 1.1.1.1.2.1.2.2 Pitotrohr wurde nicht gereinigt 1.1.1.2 grosser negativer Laengsneigungswinkel

1.1.1.2.2 Physikalische Regeln

1.1.1.3 negative Querlage

1.1.1.3.1 ungleiche Triebwerksleistung

1.1.1.3.2 Physikalische Regeln

1.1.1.4 Verwirrung und Unsicherheit im Cockpit 1.1.1.4.1 Besatzung nicht optimal einsatzbereit

1.1.1.4.2 unverstaendliche Anzeige der EICAS-Anlage

1.1.1 Stromabriss nicht behoben

1.1.1.5 Ignorieren und Abschalten des Warntons der EICAS-Anlage